ZSCL – szkoła XXI wieku

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna

dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

# - WZÓR -

 ................................................

 (miejscowość i data)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ......................................................................................

........................................................................................................................................ NIP: ...................................................................

Tel: ....................................................................

Faks: ...................................................................

E-mail: ……………………………………………

# O F E R T A

 ***Zespół Szkół***  ***w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42***

  ***44-230 Czerwionka-Leszczyny***

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zamówienia pn: ***„Dostawa sprzętu dla pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa - kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-***

***Leszczynach”*** oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą ofertą za:

**łączną cena brutto = ..................................,........zł (\*)**

**słownie cena brutto:**

## (...............................................................................................................................),(\*)

Ww. łączna cena brutto obejmuje dostawę sprzętu, jego rozruch i konieczny montaż za następujące ceny:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp:**  | **Nazwa zestawu:**  | **Cena jednostkowa netto** **w zł:**  | **Cena jednostkowa brutto w zł:**  | **Ilość** **zestawów sprzętu:**  | **Cena brutto zestawów w zł:** **(kolumna 4x5)**  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | palenisko kowalskie z okapem  |   |   | 1  |   |
| 2.  | kowadło kowalskie z pniem kowalskim  |   |   | 1  |   |
| 3.  | spawarka – metoda spawania MMA z uchwytem elektrodowym i zestawem kabli  |   |   | 3  |   |
| 4.  | spawarka - metoda spawania - TIG AC/DC  |   |   | 3  |   |
| 5.  | spawarka - metoda spawania - MIG/MAG  |   |   | 3  |   |

1. Proponowane powyżej w pkt 1 ceny zostaną zamieszczone w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ceny są cenami ryczałtowymi, mają charakter stały, jednoznaczny i ostateczny.

1. Oświadczamy, że oferujemy niżej wymieniony fabrycznie nowy sprzęt, który spełnia wszystkie minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego.

# 1) Palenisko kowalskie z okapem

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia:***

……………………………………................................................................................………

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Minimalne parametry techniczne** **i** **wymagania Zamawiającego opisane** **w SIWZ**  | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych** **i wymagań opisanych** **w SIWZ**  |
| **1.**  | Palenisko kowalskie o przybliżonych wymiarach 1000x900x900 [mm] z tolerancją wymiarową plus/minus 5% , z jedną staliwną kotliną posiadającą korpus regulacyjny siły nawiewu powietrza do dyszy i wentylator nawiewowy. Silnik wentylatora-trójfazowy.  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **2.**  | Okap nad palenisko o przybliżonych wymiarach 2000x900x800 [mm] z tolerancją wymiarową plus/minus 5% , wyposażony w wentylator wspomagający układ wentylacji kominowej.  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **3.**  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **4.**  | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **5.**  |  Oferta obejmuje montaż okapu nad paleniskiem do istniejącego komina   | □ TAK\* □ NIE\*  |
|  **6.**  | Oferta obejmuje podłączenie wentylatorów paleniska i okapu do instalacji elektrycznej wykonane przez osobę posiadająca co najmniej uprawnienia energetyczne SEP G1 do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji lub/i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.  | □ TAK\* □ NIE\*  |

## 2) Kowadło kowalskie z pniem kowalskim

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia:***

………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Minimalne parametry techniczne** **i** **wymagania Zamawiającego opisane** **w SIWZ**  | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych** **i wymagań opisanych** **w SIWZ**  |
| **1.**  | Kowadło dwurożne o wadze 100 kg, wykonane z wysokogatunkowego staliwa stopowego z otworami - okrągłym i kwadratowym. Bitnia szlifowana, hartowana.  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **2.**  | Pień kowalski pod wagę kowadła, wykonany z drewna   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **3.**  | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres  | □ TAK\* □ NIE\*  |

## 3) Spawarka – metoda spawania MMA z uchwytem elektrodowym i zestawem kabli

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia***:

…...………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp**  | **Minimalne parametry techniczne i** **wymagania Zamawiającego opisane** **w SIWZ**  | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych** **i wymagań opisanych** **w SIWZ**  |
| **1.**  | Napięcie zasilania trójfazowe 400 V (±15%), 50/60 Hz  | □ TAK\* □ NIE\*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.**  | Maksymalne natężenie prądu spawania (cykl 40%) - minimum 220 A  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **3.**  | Maksymalne natężenie prądu spawania (cykl 100%) - minimum 150 A  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **4.**  |  Wyświetlacz cyfrowy wartości parametrów spawania  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **5.**  | Gniazdo zdalnego sterowania  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **6.**  | Funkcja ułatwiania zajarzania łuku   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **7.**  | Możliwość spawania elektrodami o minimalnym zakresie średnic 2,5–4 [mm]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **8.**  | Długość kabla masowego z zaciskiem masowym minimum 3[m]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **9.**  | Długość kabla prądowego z uchwytem MMA minimum 3 [m]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **10.**  | Możliwość spawania metodą TIG   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **11.**  | Możliwość przemieszczania urządzenia na podwoziu kołowym.  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **12.**  | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż urządzenie spełnia wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej.   |  □ \* □ \* TAK NIE  |
| **13.**  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **14.**  | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **15.**  | Oferta uwzględnia rozruch urządzeń, którego celem jest stwierdzenie, że dostarczony sprzęt jest sprawny  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **16.**  | Oferta uwzględnia przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń obejmujące uruchamianie, nastawianie parametrów spawania oraz wyłączanie urządzeń  |  □ TAK\* □ NIE\*   |

## 4) Spawarka – metoda spawania TIG AC/CD

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia***:

………………………………………...................................................................................……

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ**   | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych i wymagań opisanych w SIWZ**  |
| **1.**  | Napięcie zasilania 1~, 230 V (±15%) 50/60 Hz  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **2.**  | Maksymalny prąd spawania (cykl 35%)- minimum 220 A  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **3.**  | Maksymalny prąd spawania (cyklu 100%) - minimum 140 A  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **4.**  | Minimalny zakres parametrów spawania 3A – 220 A  | □ TAK\* □ NIE\*  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.**  | Długość kabla masowego z zaciskiem masowym minimum 3[m]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **6.**  | Długość kabla z uchwytem TIG minimum 3[m]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **7.**  | Reduktor dwustopniowy z rotametrem Ar – 1 szt.  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **8.**  | Wyświetlacz cyfrowy wartości parametrów spawania  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **9.**  | Funkcja spawania metodą MMA   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **10.**  | Zestaw na kołach do montowania butli z gazem i możliwością przemieszczania   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **11.**  | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż urządzenie spełnia wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej.  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **12.**  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **13.**  | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **14.**  | Oferta uwzględnia rozruch urządzeń, którego celem jest stwierdzenie, że dostarczony sprzęt jest sprawny  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **15.**  | Oferta uwzględnia przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń obejmujące uruchamianie, nastawianie parametrów spawania oraz wyłączanie urządzeń  | □ TAK\* □ NIE\*   |

## 5) Spawarka – metoda spawania MIG/MAG

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia:***

……………………………………………………………………………………….……

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego opisane** **w SIWZ**  | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych i wymagań opisanych w SIWZ**  |
| **1.**  | Napięcie zasilania trójfazowe 400 V (±15%), 50/60 Hz  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **2.**  | Maksymalny prąd spawania (cykl 35%) - minimum 320 A  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **3.**  | Maksymalny prąd spawania (cykl 100 %) - minimum 190 A  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **4.**  | Długość kabla masowego z zaciskiem masowym minimum 3[m]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **5.**  | Długość kabla z uchwytem spawalniczym MIG/MAG - minimum 3[m]  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **6.**  | Wyświetlacz cyfrowy wartości parametrów spawania   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **7.**  | 4 rolkowy mechanizm podający drut (zestawy na druty o średnicy 1 mm, 1,2 mm – opcja minimum)   |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **8.**  | Reduktor dwustopniowy z rotametrem Ar/CO2  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **9.**  | Zestaw na kołach z możliwością montowania butli i przemieszczania zestawu   | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **10.**  | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż urządzenie spełnia wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej.  |  □ TAK\* □ NIE\*  |
| **11.**  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **12.**  | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **13.**  | Oferta uwzględnia rozruch urządzeń, którego celem jest stwierdzenie, że dostarczony sprzęt jest sprawny  | □ TAK\* □ NIE\*  |
| **14.**  | Oferta uwzględnia przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń obejmujące uruchamianie, nastawianie parametrów spawania oraz wyłączanie urządzeń  | □ TAK\* □ NIE\*   |

4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie:

1. 44 dni (\*\*)
2. 37 dni (\*\*)
3. 30 dni (\*\*)

- od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu:

1. 24 miesiące (\*\*)
2. 36 miesięcy (\*\*)
3. 48 miesięcy (\*\*)
4. 60 miesięcy (\*\*)
* gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym przedmiot zamówienia tj. dostarczony sprzęt, jego rozruch i konieczny montaż.

Okres gwarancji udzielony przez nas jest jednakowy dla każdego zestawu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

* 1. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia (warunki) dotyczące gwarancji, w tym treść wzoru *Karty gwarancyjnej* zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia Zamawiającemu *Karty gwarancyjnej* o treści zgodnej z treścią ww. wzoru w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

* 1. Zobowiązujemy się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości:

* + 1. 0,1 % (\*\*)
		2. 0,2 % (\*\*)
		3. 0,3 % (\*\*).
* łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto (łącznej ceny brutto).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie(\*\*) / nie będzie(\*\*) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

tj.: ……………………………………………..…………………………...……………..(\*\*\*)

 Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług

wynosi…………………………………………………………………………………….(\*\*\*)

1. Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (\*\*)/ zamierzamy powierzyć także podwykonawcy/om (\*\*).

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om: (\*\*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Lp.  | Nazwa części zamówienia:  |
|   |      |

Oświadczamy, że wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom, wynosi ….…………………….(\*\*\*)

Oświadczamy, że w momencie składania oferty znane nam są następujące imiona i nazwiska lub nazwy naszych podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………(\*\*\*)

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia, w tym treść wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z treścią wzoru umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Oświadczamy, że wymagane przez Zamawiającego:

* 1. następujące oświadczenia i dokumenty, są dostępne w wersji elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………(\*\*\*\*)

* 1. następujące aktualne oświadczenia i dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……(\*\*\*\*)

1. Oświadczamy, że w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej:

* 1. jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą (\*\*)

* 1. nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą (\*\*)

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

1. dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (\*\*\*)

1. pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (\*\*\*),

1. inne........................................................... (\*\*\*).

 ................................................

 (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*(\*) uzupełnić,*

*(\*\*) niepotrzebne skreślić*

*(\*\*\*) jeśli dotyczy,*

 *(\*\*\*\*) Wykonawca zobowiązany jest podać aktualne oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego oraz oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które są dostępne w wersji elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz adresy internetowe tych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę.*

***Uwaga:*** W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej **za małego przedsiębiorcę uważa się** przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

natomiast **za średniego przedsiębiorcę uważa się** przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.