ZSCL – szkoła XXI wieku

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna

dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego

dla poddziałania: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

# - WZÓR -

................................................

(miejscowość i data)

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ......................................................................................

........................................................................................................................................ NIP: ...................................................................

Tel: ....................................................................

Faks: ...................................................................

E-mail: ……………………………………………

# O F E R T A

***Zespół Szkół***  ***w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42***

***44-230 Czerwionka-Leszczyny***

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dla zamówienia pn: ***„Dostawa sprzętu dla pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa - kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-***

***Leszczynach”*** oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz niniejszą ofertą za:

**łączną cena brutto = ..................................,........zł (\*)**

**słownie cena brutto:**

## (...............................................................................................................................),(\*)

Ww. łączna cena brutto obejmuje dostawę sprzętu, jego rozruch i konieczny montaż za następujące ceny:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp:** | **Nazwa zestawu:** | **Cena jednostkowa netto** **w zł:** | **Cena jednostkowa brutto w zł:** | **Ilość**  **zestawów sprzętu:** | **Cena brutto zestawów w zł:**      **(kolumna 4x5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | palenisko kowalskie z okapem |  |  | 1 |  |
| 2. | kowadło kowalskie z pniem kowalskim |  |  | 1 |  |
| 3. | spawarka – metoda spawania MMA  z uchwytem elektrodowym i zestawem kabli |  |  | 3 |  |
| 4. | spawarka - metoda  spawania - TIG AC/DC |  |  | 3 |  |
| 5. | spawarka - metoda spawania - MIG/MAG |  |  | 3 |  |

1. Proponowane powyżej w pkt 1 ceny zostaną zamieszczone w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ceny są cenami ryczałtowymi, mają charakter stały, jednoznaczny i ostateczny.

1. Oświadczamy, że oferujemy niżej wymieniony fabrycznie nowy sprzęt, który spełnia wszystkie minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego.

# 1) Palenisko kowalskie z okapem

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia:***

……………………………………................................................................................………

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne**  **i** **wymagania Zamawiającego opisane**  **w SIWZ** | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych** **i wymagań opisanych** **w SIWZ** |
| **1.** | Palenisko kowalskie o przybliżonych wymiarach 1000x900x900 [mm] z tolerancją wymiarową plus/minus 5% , z jedną staliwną kotliną posiadającą korpus regulacyjny siły nawiewu powietrza do dyszy i wentylator nawiewowy. Silnik wentylatora-trójfazowy. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **2.** | Okap nad palenisko o przybliżonych wymiarach 2000x900x800 [mm] z tolerancją wymiarową plus/minus 5% , wyposażony w wentylator wspomagający układ wentylacji kominowej. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **3.** | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | □ TAK\* □ NIE\* |
| **4.** | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres | □ TAK\* □ NIE\* |
| **5.** | Oferta obejmuje montaż okapu nad paleniskiem do istniejącego komina | □ TAK\* □ NIE\* |
| **6.** | Oferta obejmuje podłączenie wentylatorów paleniska i okapu do instalacji elektrycznej wykonane przez osobę posiadająca co najmniej uprawnienia energetyczne SEP G1 do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji lub/i dozoru w zakresie urządzeń, instalacji  i sieci elektroenergetycznych do 1kV lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. | □ TAK\* □ NIE\* |

## 2) Kowadło kowalskie z pniem kowalskim

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia:***

………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne**  **i** **wymagania Zamawiającego opisane**  **w SIWZ** | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych** **i wymagań opisanych** **w SIWZ** |
| **1.** | Kowadło dwurożne o wadze 100 kg, wykonane z wysokogatunkowego staliwa stopowego z otworami - okrągłym i kwadratowym.  Bitnia szlifowana, hartowana. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **2.** | Pień kowalski pod wagę kowadła, wykonany z drewna | □ TAK\* □ NIE\* |
| **3.** | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres | □ TAK\* □ NIE\* |

## 3) Spawarka – metoda spawania MMA z uchwytem elektrodowym i zestawem kabli

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia***:

…...………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Minimalne parametry techniczne i** **wymagania Zamawiającego opisane**  **w SIWZ** | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych** **i wymagań opisanych** **w SIWZ** |
| **1.** | Napięcie zasilania  trójfazowe 400 V (±15%), 50/60 Hz | □ TAK\* □ NIE\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | Maksymalne natężenie prądu spawania (cykl 40%) - minimum 220 A | □ TAK\* □ NIE\* |
| **3.** | Maksymalne natężenie prądu spawania (cykl 100%) - minimum 150 A | □ TAK\* □ NIE\* |
| **4.** | Wyświetlacz cyfrowy wartości parametrów spawania | □ TAK\* □ NIE\* |
| **5.** | Gniazdo zdalnego sterowania | □ TAK\* □ NIE\* |
| **6.** | Funkcja ułatwiania zajarzania łuku | □ TAK\* □ NIE\* |
| **7.** | Możliwość spawania elektrodami o minimalnym zakresie średnic 2,5–4 [mm] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **8.** | Długość kabla masowego z zaciskiem masowym minimum 3[m] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **9.** | Długość kabla prądowego z uchwytem MMA minimum 3 [m] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **10.** | Możliwość spawania metodą TIG | □ TAK\* □ NIE\* |
| **11.** | Możliwość przemieszczania urządzenia na podwoziu kołowym. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **12.** | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż urządzenie spełnia wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej. | □ \* □ \*  TAK NIE |
| **13.** | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | □ TAK\* □ NIE\* |
| **14.** | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres | □ TAK\* □ NIE\* |
| **15.** | Oferta uwzględnia rozruch urządzeń, którego celem jest stwierdzenie, że dostarczony sprzęt jest sprawny | □ TAK\* □ NIE\* |
| **16.** | Oferta uwzględnia przeszkolenie nauczycieli  w zakresie obsługi urządzeń obejmujące uruchamianie, nastawianie parametrów spawania oraz wyłączanie urządzeń | □ TAK\* □ NIE\* |

## 4) Spawarka – metoda spawania TIG AC/CD

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia***:

………………………………………...................................................................................……

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ** | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych i wymagań opisanych w SIWZ** |
| **1.** | Napięcie zasilania 1~, 230 V (±15%) 50/60 Hz | □ TAK\* □ NIE\* |
| **2.** | Maksymalny prąd spawania (cykl 35%)- minimum 220 A | □ TAK\* □ NIE\* |
| **3.** | Maksymalny prąd spawania (cyklu 100%) - minimum 140 A | □ TAK\* □ NIE\* |
| **4.** | Minimalny zakres parametrów spawania 3A – 220 A | □ TAK\* □ NIE\* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | Długość kabla masowego z zaciskiem masowym minimum 3[m] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **6.** | Długość kabla z uchwytem TIG minimum 3[m] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **7.** | Reduktor dwustopniowy z rotametrem Ar – 1 szt. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **8.** | Wyświetlacz cyfrowy wartości parametrów spawania | □ TAK\* □ NIE\* |
| **9.** | Funkcja spawania metodą MMA | □ TAK\* □ NIE\* |
| **10.** | Zestaw na kołach do montowania butli z gazem i możliwością przemieszczania | □ TAK\* □ NIE\* |
| **11.** | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż urządzenie spełnia wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **12.** | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | □ TAK\* □ NIE\* |
| **13.** | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres | □ TAK\* □ NIE\* |
| **14.** | Oferta uwzględnia rozruch urządzeń, którego celem jest stwierdzenie, że dostarczony sprzęt jest sprawny | □ TAK\* □ NIE\* |
| **15.** | Oferta uwzględnia przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń obejmujące uruchamianie, nastawianie parametrów spawania oraz wyłączanie  urządzeń | □ TAK\* □ NIE\* |

## 5) Spawarka – metoda spawania MIG/MAG

***Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia:***

……………………………………………………………………………………….……

*(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne i wymagania Zamawiającego opisane**  **w SIWZ** | **Osiągnięcie minimalnych parametrów technicznych i wymagań opisanych w SIWZ** |
| **1.** | Napięcie zasilania  trójfazowe 400 V (±15%), 50/60 Hz | □ TAK\* □ NIE\* |
| **2.** | Maksymalny prąd spawania (cykl 35%) - minimum 320 A | □ TAK\* □ NIE\* |
| **3.** | Maksymalny prąd spawania (cykl 100 %) - minimum 190 A | □ TAK\* □ NIE\* |
| **4.** | Długość kabla masowego  z zaciskiem masowym minimum 3[m] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **5.** | Długość kabla z uchwytem spawalniczym MIG/MAG - minimum 3[m] | □ TAK\* □ NIE\* |
| **6.** | Wyświetlacz cyfrowy  wartości parametrów spawania | □ TAK\* □ NIE\* |
| **7.** | 4 rolkowy mechanizm podający drut (zestawy na druty o średnicy 1 mm, 1,2 mm  – opcja minimum) | □ TAK\* □ NIE\* |
| **8.** | Reduktor dwustopniowy  z rotametrem Ar/CO2 | □ TAK\* □ NIE\* |
| **9.** | Zestaw na kołach  z możliwością montowania butli i przemieszczania zestawu | □ TAK\* □ NIE\* |
| **10.** | Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE potwierdzający, iż urządzenie spełnia wymagania stosownej dyrektywy Unii Europejskiej. | □ TAK\* □ NIE\* |
| **11.** | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | □ TAK\* □ NIE\* |
| **12.** | Oferta uwzględnia dostawę urządzeń pod wskazany adres | □ TAK\* □ NIE\* |
| **13.** | Oferta uwzględnia rozruch urządzeń, którego celem jest stwierdzenie, że dostarczony sprzęt jest sprawny | □ TAK\* □ NIE\* |
| **14.** | Oferta uwzględnia przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi urządzeń obejmujące uruchamianie, nastawianie parametrów spawania oraz wyłączanie  urządzeń | □ TAK\* □ NIE\* |

4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie:

1. 44 dni (\*\*)
2. 37 dni (\*\*)
3. 30 dni (\*\*)

- od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu:

1. 24 miesiące (\*\*)
2. 36 miesięcy (\*\*)
3. 48 miesięcy (\*\*)
4. 60 miesięcy (\*\*)

* gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym przedmiot zamówienia tj. dostarczony sprzęt, jego rozruch i konieczny montaż.

Okres gwarancji udzielony przez nas jest jednakowy dla każdego zestawu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

* 1. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia (warunki) dotyczące gwarancji, w tym treść wzoru *Karty gwarancyjnej* zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia Zamawiającemu *Karty gwarancyjnej* o treści zgodnej z treścią ww. wzoru w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

* 1. Zobowiązujemy się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości:

* + 1. 0,1 % (\*\*)
    2. 0,2 % (\*\*)
    3. 0,3 % (\*\*).
* łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto (łącznej ceny brutto).

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie(\*\*) / nie będzie(\*\*) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

tj.: ……………………………………………..…………………………...……………..(\*\*\*)

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku od towarów i usług

wynosi…………………………………………………………………………………….(\*\*\*)

1. Zakres zadania objętego zamówieniem zamierzamy: wykonać sami (\*\*)/ zamierzamy powierzyć także podwykonawcy/om (\*\*).

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy/om: (\*\*\*)

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa części zamówienia: |
|  |  |

Oświadczamy, że wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom, wynosi ….…………………….(\*\*\*)

Oświadczamy, że w momencie składania oferty znane nam są następujące imiona i nazwiska lub nazwy naszych podwykonawców:

……………………………………………………………………………………………(\*\*\*)

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia, w tym treść wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z treścią wzoru umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Oświadczamy, że wymagane przez Zamawiającego:

* 1. następujące oświadczenia i dokumenty, są dostępne w wersji elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………(\*\*\*\*)

* 1. następujące aktualne oświadczenia i dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……(\*\*\*\*)

1. Oświadczamy, że w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej:

* 1. jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą (\*\*)

* 1. nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą (\*\*)

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

1. dowód potwierdzający, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (\*\*\*)

1. pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie (\*\*\*),

1. inne........................................................... (\*\*\*).

................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*(\*) uzupełnić,*

*(\*\*) niepotrzebne skreślić*

*(\*\*\*) jeśli dotyczy,*

*(\*\*\*\*) Wykonawca zobowiązany jest podać aktualne oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego oraz oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które są dostępne w wersji elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz adresy internetowe tych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty z wskazanych przez wykonawcę ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych oraz skorzysta z znajdujących się w jego posiadaniu aktualnych oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Wykonawcę.*

***Uwaga:*** W rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej **za małego przedsiębiorcę uważa się** przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

natomiast **za średniego przedsiębiorcę uważa się** przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.